Author: CAF GRN

Traitement de ravines à
Synthiane Diama

CARTE

Localité : Synthiane Diama
Commune : Dar el Barka
Moughataa de Boghé
Wilaya du Brakna
Localisation : à environ 80 km à l’ouest de Boghé.
Population : environ 1500 habitants

Cette fiche est réalisée dans le cadre de la capitalisation du projet « protection zones inondables » PZI.

Financements

Constats
Les eaux de ruissellement regagnant le fleuve provoquent, pluie après pluie, l’érosion des sols et la formation d’une ravine fortement ramifiée de plus de 100 m de long et de 40 m de large par endroits
Cette ravine se développe chaque année en direction de la localité et menace désormais directement les premières habitations.
Description des travaux
Un système de correction a été mis en place pour combler progressivement la ravine :
Mise en place d’un seuil filtrant en aval de la ravine côté fleuve (gabions et géotextile) ;
Mise en place de 5 diguettes en pierres le long de l’axe principal ;
Traitement des têtes pour ralentir les eaux.
Remarque : seul l’axe principal a pu être traité et des travaux complémentaires devront être entrepris
Durée des travaux : 2 mois,
Réception : août 2010
Coûts des investissements directs :
2 740 090 MRO
Mobilisation villageoise : 396 hommes- jours soit l’équivalent de 594 000 MRO
Impacts attendus
40 foyers protégés de la progression de la ravine (environ 240 personnes) ;
Ouvrage pilote à vocation démonstrative (innovation pour la commune).

©GRDR 2010

Seuil , vue du village

Retenir
les eaux de surface dans la cuvette de Bérel

Localité : Dabbé
Commune : Mbagne
Moughataa de Mbagne
Wilaya du Brakna
Localisation : à 85 km au sud-est de Boghé
Population : 4 500 habitants

Cette fiche est réalisée dans le cadre de la capitalisation du projet « protection zones inondables » PZI.

Financements

Constats
Bérel, une cuvette naturelle de 54 ha est utilisée par les villages alentours pour la culture, la pêche et l’abreuvement du bétail. Elle se remplit lors des crues du marigot de Mbagne par l’intermédiaire d’un chenal « colonial » baptisé « caterpillar ». Au retrait de la crue une partie des eaux de la cuvette rejoint le fleuve par ce même chenal alors qu’elle pourrait être stockée localement.
Description des travaux
Réalisation d’un seuil de régulation des eaux de surface au niveau du chenal «caterpillar» :
seuil en béton armé et en pierres maçonnées
2 portes batardables permettant la maîtrise de la lame d’eau
Protection amont et aval en gabion
Durée des travaux : 2 mois,
Réception : Juin 2010
Investissements directs :
4 332 730 MRO
Mobilisation villageoise : 515 hommes- jours soit l’équivalent de 772 500 MRO
Impacts attendus
Amélioration de la sécurité alimentaire (développant les surfaces de Walo et allongeant la période de pâturage)
Ouvrage pilote reproductible
Bénéficiaires : 200 foyers (environ 1200 personnes) de Dabbé, Heimedatt, Mbagne

Chenal

Marigot de Mbagne

Cuvette

Village de Dabbé

Chenal

Seuil de régulation

©GRDR 2010

Bassin collecteur-
évacuateur des eaux de pluie à Dar el Barka

Localité : Dar el Barka
Commune : Dar el Barka
Moughataa de Maghama
Wilaya du Gorgol
Localisation : à environ 50 km à l’ouest de Boghé sur le marigot « Diou »
Population : 5 500 habitants

Cette fiche est réalisée dans le cadre de la capitalisation du projet « protection zones inondables » PZI.

Financements

Constats
L’école de Dar el Barka, située sur la rive du « Diou », est doublement menacée :
Les eaux de pluie stagnantes sont à l’origine de la chute de deux salles de classe construites en banco et menacent les bâtiments mitoyens.
Les eaux de ruissellement de la cour rejoignent le marigot voisin par des ravines qui s’allongent et s’approfondissent menaçant à court terme les fondations des bâtiments
Description des travaux
De manière à capter les eaux stagnantes et à les évacuer sans dommage, un bassin de collecte des eaux relié à une canalisation d’évacuation a été installé dans la cour de l’école.
Réalisation d’une dalle en béton assainissant les abords de l’avaloir
Mise en place d’un bassin de collecte des eaux (4.5X1X1.5 m)
Pose d’une canalisation d’évacuation en PVC
Une ravine annexe, menaçant un bâtiment a également été traitée par la mise en place de 2 diguettes filtrantes.
Durée des travaux : 21 jours ;
Réception : juillet 2010
Coûts des investissements directs : 572 900 MRO
Mobilisation villageoise : 80 hommesjours soit l’équivalent 120 000 MRO
Impacts attendus
5 classes protégées des eaux de pluies (environ 250 élèves)
Ouvrage pilote à vocation démonstrative

Réunion villageoise

École (état initial)

©GRDR 2010

Bassin collecteur et évacuateur des eaux de pluie

Digue de protection des quartiers Nord de Mbahé

Localité : Mbahé
Commune : Niabina
Moughataa de MBagne
Wilaya du Brakna
Localisation : à environ 72 km au sud-est de Boghé
Population : 4 500 habitants

Cette fiche est réalisée dans le cadre de la capitalisation du projet « protection zones inondables » PZI.

Financements

Constats
Les eaux de ruissellement collinaires du nord-ouest de la localité sont canalisées vers les habitations du nord de la localité par le remblai de la piste « Niabina–Mbagne ». 30 concessions sont chroniquement inondées et des ravines se forment dans la localité.
Description des travaux
Pour protéger les habitations et canaliser l’eau de ruissellement vers le radier construit sur la piste à 500 m de l’entrée du village, une digue de 150 m de long avec une hauteur maximale de 1.4m et une largeur en crête de 3 m a été réalisée au niveau de l’entrée nord de la localité. Elle a été construite par des poussées successives réalisées par une bulldozer puis tassée par ce même engin. De manière à lutter contre l’érosion, les talus ont été enrochés sur la partie la plus haute.
Durée des travaux : 15 jours
Date de réception : Mai 2010
Investissements directs : 1 800 000 MRO
Impacts attendus
30 concessions (150 foyers) soit près de 900 personnes sont protégées des inondations récurrentes.

©GRDR 2010

Digue de protection en eau

Lutte contre l’érosion des berges de Mbahé

Localité : Mbahé
Commune : Niabina
Moughataa de MBagne
Wilaya du Brakna
Localisation : à environ 72 km au sud-est de Boghé
Population : 4 500 habitants

Cette fiche est réalisée dans le cadre de la capitalisation du projet « protection zones inondables » PZI.

Financements

Constats
L’oued Bélel Dolique qui traverse la localité pour se jeter dans le marigot de Niabina érode les berges sur lesquelles sont bâties les habitations et certaines infrastructures publiques (puits, marché…). Le phénomène prend un peu plus d’ampleur chaque année.
Description des travaux
Afin de combattre l’érosion, une protection de 120m linéaires de berges par des gabions (avec géotextile) sur une hauteur de 2m a été installée et prolongée par 90 m de gabions sur 1m de hauteur pour fixer la berge.
Durée des travaux : 6 mois
Réception: les travaux ne sont pas terminés car la population, occupée par les champs n’a pu se mobiliser pendant l’hivernage. Le matériel et les pierres sont sur place. Les travaux pourront être terminés par la population.
Coûts des investissements directs :
7 298 100 MRO
Mobilisation villageoise : 1994 hommes- jours soit l’équivalent de
2 991 000 MRO
Impacts attendus
Arrêt de l’érosion des berges sécurisant :
Directement 40 foyers riverains (environ 240 personnes) ;
à moyen terme près du quart des habitants de la localité (1125 personnes).
Ces ouvrages sont démonstratifs et reproductibles dans la commune.

Bâtiment menacé
avant l’intervention

Ramassage collectif des pierres

Réception de la première rangé de gabions

Digue de protection en eau

©GRDR 2010

Digue de Protection du périmètre de Wothie

Localité : Wothie
Commune : Haéré Mbar
Moughataa de Bababé
Wilaya du Brakna
Localisation : à environ 16 km au sud-est de Boghé
Population : env. 4 000 habitants

Cette fiche est réalisée dans le cadre de la capitalisation du projet « protection zones inondables » PZI.

Financements

Constats
Dans ce village l’agriculture est la principale activité et source de revenus pour les 150 exploitants d’un périmètre de 51 ha.
Le périmètre est régulièrement inondé par les eaux du fleuve qui remontent par une brèche présente au nord de la zone de culture. La population a plusieurs fois tenté sans succès de protéger son périmètre (digue poussée, digue en sac de sable).
Description des travaux
Contractualisation avec une entreprise locale
Recrutement d’un bureau contrôle
Mise en place d’une digue compactée de 138 m de long d’une hauteur maximale de 3.8m protégée par un empierrement partiel et un revêtement latéritique.
Durée des travaux : 2 semaines
Réception : septembre 2010
Coûts des investissements directs :
9 300 000 MRO
Mobilisation villageoise (enrochement) : 200 hommes-jours soit l’équivalent de 300 000 MRO
Impacts attendus
51 ha protégés ;
150 Exploitants soit 900 personnes en sécurité alimentaire ;
Circulation sur la digue, désenclavement du périmètre.

Périmètre agricole protégé par la digue compactée

Digue de protection en eau

©GRDR 2010

Réhabilitation du Puits de Regba 2

Localité : Regba 2
Commune : Darel Barka
Moughataa de Darel Barka
Wilaya du Brakna
Localisation : à environ 65 km à l’ouest de Boghé
Population : 1500 habitants

Cette fiche est réalisée dans le cadre de la capitalisation du projet « protection zones inondables » PZI.

Financements

Constats
Un des trois puits du village situé entre le goudron et le jardin maraîcher des femmes est chaque année rendu inaccessible par les eaux qui stagnent autour et s’infiltrent à l’intérieur en raison :
de l’absence d’une dalle anti-bourbier ;
d’une margelle très basse et dégradée.
Ce puits utilisé pour la consommation humaine, l’abreuvement des animaux et l’exploitation du jardin maraîcher est alors inutilisable plusieurs mois.
Description des travaux
La réhabilitation du puits a consisté à :
Rehausser et remplacer la margelle ;
Mettre en place une dalle anti bourbier avec parafouille et potence ;
Curer le puits et rejointer les moules
Mettre en place un système permettant de faciliter l’arrosage ( diminution de la distance entre l’eau et les planches maraîchères). L’eau est désormais disponible dans deux bassins disposés dans le jardin. Ils sont alimentés gravitairement par des canalisations enterrées reliées à un « bassin-avaloir » proche du puits que les puiseuses remplissent.
Durée des travaux : 1 mois
Réception: janvier 2010
Coûts des investissements directs :
512 650 MRO
Participation villageoise : prise en charge du transport de pierres et sable pour une valeur de 60 000 MRO
Impacts attendus
le point d’eau potable de 700 habitants est sécurisé ;
Les femmes de la coopérative relancent leurs activités de maraîchage.

Puits pendant la vidange

Coulage de la dalle

©GRDR 2010

Réhabilitation du Puits de Mbahé

Localité : Mbahé
Commune : Niabina
Moughataa de MBagne
Wilaya du Brakna
Localisation : à environ 72 km au sud-est de Boghé
Population : 4 500 habitants

Cette fiche est réalisée dans le cadre de la capitalisation du projet « protection zones inondables » PZI.

Constats
Un des deux principaux puits du village est situé dans l’axe d’écoulement des eaux de pluies du quartier est. Un affouillement sous la dalle anti bourbier a causé l’affaissement de cette dernière. Les eaux boueuses se sont alors infiltrées dans le puits. Ce puits sert à l’alimentation en eau de boisson de près de 300 foyers.
Description des travaux
La réhabilitation du puits a consisté à :
Remplacer partiellement la dalle anti-bourbier (béton armé) et la protéger avec des enrochements ;
Curer le puits et rejointer les moules
Mettre en place un système permettant de faciliter l’arrosage ( diminution de la distance entre l’eau et les planches maraîchères). L’eau est désormais disponible dans deux bassins disposés dans le jardin. Ils sont alimentés gravitairement par des canalisations enterrées reliées à un « bassin-avaloir » proche du puits que les puiseuses remplissent.
Durée des travaux : 1 mois
Réception: janvier 2010
Coûts des investissements directs :
458 800 MRO
Participation villageoise : prise en charge du transport de pierres et sable pour une valeur de 60 000 MRO
Impacts attendus
le point d’eau potable de 1800 habitants est sécurisé ;
Les femmes de la coopérative voient leurs activités de maraîchage facilitées.

Puits pendant la vidange

Remplacement de la dalle

Protection par des pierres

Financements

©GRDR 2010

Réhabilitation du Puits de Sénoboussobé

Localité : Sénoboussobé
Commune : Haéré Mbar
Moughataa de Bababé
Wilaya du Brakna
Localisation : à environ 50 km à l’est de Boghé
Population : 3 500 habitants

Cette fiche est réalisée dans le cadre de la capitalisation du projet « protection zones inondables » PZI.

Constats
Un des deux principaux puits du village est situé en bordure de la zone de walo. L’ouvrage étant ancien, à chaque inondation l’eau boueuse s’infiltre sous la dalle, passe à travers le joint des moules et contamine le puits utilisé pour son eau de boisson et pour le maraîchage.
Description des travaux
La réhabilitation du puits a consisté à :
remplacer la dalle anti bourbier (béton armé) par une dalle en béton armé ;
la protéger avec un parafouille ;
reprendre la margelle ;
curer le puits et rejointer les moules ;
réhabiliter le système d’arrosage.
Durée des travaux : 1 mois
Réception: janvier 2010
Coûts des investissements directs :
392 000 MRO
Participation villageoise : prise en charge du transport de pierres et sable pour une valeur de 50 000 MRO
Impacts attendus
le point d’eau potable de 700 habitants est sécurisé ;
Les 100 femmes de la coopérative voient leur travail de maraîchage facilité.

État initial

Réunion de concertation

Remplacement de la dalle

Puisage dans le puits réhabilité

Protection par des pierres

Financements

Bassin dans le jardin

©GRDR 2010